**HCJB-2单相微机继电保护测试仪使用注意事项**

     HCJB-2继电保护测试仪是一款新型的校验装置，其操作简便，功能齐全，广受客户好评。关于HCJB-2继电保护测试仪使用注意事项，[华超](http://www.whhuachao.com/" \t "http://www.whhuachao.com/a/jishu/2017/0527/_blank)小编还需要赘述一下，有以下六点。

      1.接线时勿开电源。出于安全考虑，在继电器接线期间请勿打开电源。

      2.测量触点动作时间时，加入额定值后应将毫秒表清零。

      3.仪器不正常工作时，应立即检查电源插座和面板上的保险，若是保险问题，及时更换。若不是联系本公司。

      4.触点端子不可与输出电源短路，以免损坏元器件。

      5.拆除接线时，请关掉继保仪电源。特别注意的是，做直流继电器校验时，需放电完成后才可拆线。

      6.使用继电保护测试仪前应仔细阅读使用说明书。